**浄化槽施工チェックリスト**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検査項目 | チェックのポイント | 確認欄  （✓） |
| １　流入管きょ及び 放流管きょ勾配 | 汚物や汚水の停滞がない。 |  |
| ２　放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ，逆流のおそれはない。 |  |
| ３　誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されている。 |  |
| 雨水や工場廃水等が流入していない。 |  |
| ４　升の位置及び種類 | 起点，屈曲点，合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されている。 |  |
| ５　流入管きょ，放流管きょ 及び空気配管の変形破損のおそれ | 管の露出等により変形，破損のおそれはない。 |  |
| ６　かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができる。 |  |
| ７　浄化槽本体の上部及び その周辺の状況 | 保守点検，清掃を行いにくい場所に設置されていない。 |  |
| 保守点検，清掃の支障となるものが置かれていない。 |  |
| コンクリートスラブが打たれている。 |  |
| ８　漏水の有無 | 漏水が生じていない。 |  |
| ９　浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれている。 |  |
| 10　接触材等の変形，破損， 固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損がない。 |  |
| しっかり固定されている。 |  |
| 11　ばっ気装置，逆洗装置及び 汚泥移送装置の変形，破損，固定及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損がない。 |  |
| しっかり固定されている。 |  |
| 空気の出方や放流に片寄りがない。 |  |
| 12　消毒設備の変形，破損， 固定の状況 | 消毒設備に変形や破損がない。 |  |
| しっかり固定されている。 |  |
| 薬剤筒は傾いていない。 |  |
| 13　ポンプの設備（流入ポン プ及び放流ポンプ）の設置，稼働状況 | ポンプ升に変形や破損がない。 |  |
| ポンプ升に漏水のおそれはない。 |  |
| ポンプが２台以上設置されている。 |  |
| 設計どおりの能力のポンプが設置されている。 |  |
| ポンプの固定が十分行われている。 |  |
| ポンプの取りはずしが可能である。 |  |
| ポンプの位置や配管が、レベルスイッチの稼働を妨げるおそれはない。 |  |
| 14　ブロワーの設置， 稼働状況 | 防振対策がされている。 |  |
| しっかり固定されている。 |  |
| アースがされている。 |  |
| 漏電のおそれはない。 |  |
| **補助対象者**　氏名：  住所：  の浄化槽設置工事に関し，上記のとおり確認したことを証します。  　　　　　　年　　　月　　　日  **施工業者**  住所　　　　　　　：  名称及び代表者　　：  担当浄化槽設備士名：　　　　　　　　　　　（浄化槽設備士免状の交付番号：　第　　　　　　　号） | | |