様式第５号（第４条関係）

屋 外 広 告 物 安 全 点 検 報 告 書

　　　　　年　　　月　　　日

　　　常陸太田市長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　　）　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人にあつては主たる事務所の所在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地、商号又は名称及び代表者の氏名

屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
| 広告物等の種類 | 屋上看板・壁面看板・突出看板・建植看板・その他 |
| 表示又は設置の場所 |  |
| 表示又は設置の年月日 | 年 月 日 | 点 検 年 月 日 | 年 月 日 |
| 点検者（管理者） | 氏 名 |  |
| 住 所 |  |
| 電話番号 |  |
| 資格名称 |  |
| 点検箇所 | 点　　検　　項　　目 | 異常の有　無 | 改 善 の 概 要 |
| 基礎部・上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜又はぐらつき | 有 | 無 |  |
| ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間又は支柱ぐらつき | 有 | 無 |  |
| ３ 鉄骨のさび発生又は塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部（溶接部、プレート）の腐食、変形又は隙間 | 有 | 無 |  |
| ２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ又は欠落 | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト、取付部プレートの腐食又は変形 | 有 | 無 |  |
| ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 有 | 無 |  |
| ３ 取付対象部（柱、壁、スラブ）又は取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １ 表示面板、切り文字等の腐食、破損、変形又はビス等の欠落 | 有 | 無 |  |
| ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形又は欠損 | 有 | 無 |  |
| ３ 広告板底部の腐食又は水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯又は不発光 | 有 | 無 |  |
| ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび又は漏水 | 有 | 無 |  |
| ３ 周辺機器の劣化又は破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | １ 付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品）の腐食又は破損 | 有 | 無 |  |
| ２ 避雷針の腐食又は損傷 | 有 | 無 |  |
| ３ その他点検した事項（　　　　　　　　　） | 有 | 無 |  |

備考

　広告物等の種類により、該当する点検箇所又は点検項目がない場合は、「改善の概要」に斜線を引いてください。